HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
XBS WZ 100N IDŐZÍTŐVEL ELLÁTOTT ALKONYKAPCSOLÓHOZ
Az elektronikus alkonykapcsoló sötétedéskor automatikusan felkapcsolja az általa vezérelt lámpatestet. A lámpatest az előre beállított ideig, vagy kivilágosodásig bekapcsolva marad. 
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MŰSZAKI ADATOK
Tápfeszültség: 230V AC 50Hz
Terhelhetőség: 1300W (6A) / 230V AC

Környezeti fényerősség: 5~300Lux (állítható)

Időzítő: 1~8 óra (állítható) / kikapcsolás csak kivilágosodáskor
Kapcsolási állapot kijelzése: piros LED
Kapcsolás késleltetése: be 60 mp / ki 60 mp
Védettségi fokozat: IP44

Érintésvédelmi osztály: II.

Üzemi hőmérséklet: -10°C…+50°C

Méretek: 118 x 69 x 40 mm

FELSZERELÉS
A szerelés megkezdése előtt áramtalanítson! A tápvezetékeket az I.E.C. szabvány szerint kösse be. A szerelést csak szakember végezheti el!
1. ELHELYEZÉS
· Az alkonykapcsolót a jelölésnek (↑ FEL) megfelelően helyezze el a falon.
· Az alkonykapcsolót az épület ÉSZAK-KELETI falán helyezze el.
· Győződjön meg róla, hogy az alkonykapcsoló érzékelőjét nem világítja meg az általa vezérelt fényforrás.
MEGJEGYZÉS: Olyan helyre szerelje fel az alkonykapcsolót, ahol külső fényforrások nem világítanak rá, ellenkező esetben az általa vezérelt lámpatest folyamatosan ki-be fogja kapcsolni.
2. FELSZERELÉS
Rögzítse a falon az alkonykapcsolót (A. ábra) a mellékelt csavarokkal. Csatlakoztassa a tápvezetékeket a B. ábra szerint. A vezetékeket az alkonykapcsoló alsó részén található gumibevezetőn keresztül vezesse be. 
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Helytelen            Helyes                                           A. ábra
MŰKÖDTETÉS
Az alkonykapcsoló miután feszültséget kap, a rajta található LED hármat villan, majd elalszik. A LED a beállított működési időt az alábbi módon jelzi:
1. 1 óra: egy villanás
2. 2 óra: két villanás
3. 3 óra: három villanás
4. 4 óra: négy villanás
5. 5 óra: öt villanás
6. 6 óra: hat villanás
7. 7 óra: hét villanás
8. 8 óra: nyolc villanás
9. több mint 8 óra: kilenc villanás
10. sötétedéstől világosodásig: gyors villogás 3 másodpercen keresztül
A TIMER kapcsolóval választható ki a kívánt működési időtartam. Megjegyzés: ha a TIMER kapcsolót a sötétedéstől világosodásig állásra állítja, akkor az alkonykapcsoló normál üzemmódra kapcsol. Ebben az esetben az alkonykapcsoló időzítője ki van kapcsolva.
Az alkonykapcsolót olyan fényviszonyok mellett állítsa be, melyeknél szeretné, hogy az működésbe lépjen. Ehhez először állítsa a LUX gombot minimumra, majd lassan csavarja a maximum felé, amíg a LED kigyullad.
Megjegyzés: a lámpatest csak 60 másodperccel a LED kigyulladása után fog felkapcsolódni.
Megjegyzés:
1) Ha az alkonykapcsoló által vezért lámpa fel van kapcsolva, és arra e közben egy másik lámpa rávilágít, akkor az alkonykapcsoló kikapcsolja a lámpát, és az időzítő leállítja a visszaszámlálást. Miután a külső fényforrás kikapcsolt, akkor az alkonykapcsoló ismét felkapcsolja az általa vezérelt lámpát. A visszaszámlálás a beállított időről indul. 

2) Az időzítő újraindul:
a. Ha több mint 2 másodperces áramszünet lép fel
b. Ha a visszaszámlálás a megkezdéstől számítva több mint 24 óráig tart (beleértve a visszaszámlálás leállítását is)
BEÁLLÍTÁSI TÁBLÁZAT
	LUX/Hely
	Felkapcsolás
	Lekapcsolás
	Időzítő újraindulása

	Min.
	Kb. 5 Lux
	Kb. 25 Lux
	Kb. 60 Lux

	Max.
	Kb. 300 Lux
	Kb. 500 Lux
	Kb. 800 Lux


BEKÖTÉSI ÁBRA – B. ábra
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IMPORTŐR: Mixvill Kft, H-4002 Debrecen, Ragoda dűlő 3. HUNGARY

Tel./fax: +36 52 533 300, web: www.mixvill.hu, E-mail: mixvill@mixvill.hu 
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